**Описание внешнего вида модели**

Костюм Фаворит-1 (брюки) предназначен для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.280-2014 «Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. Общие технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк.

**Куртка** прямая, с центральной застёжкой на тесьму «молния», с цельнокроеной планкой, застегивающейся на три участка ленты-контакт, под которые вставлены контрастные паты. Низ куртки на поясе с хлястиками, фиксирующимися на ленту контакт по поясу спинки в области боковых швов.

*Полочки* на кокетках (из ткани отделки) и с отрезными бочками. В шов притачивания кокеток вставлен контрастный кант. На центральной части полочек расположены накладные нагрудные карманы, вертикальной стороной входящие в шов притачивания боковых частей полочки к центральным. Правый нагрудный карман со складкой, припуск которой направлен к боковому шву. Правый нагрудный карман закрывается клапаном, ассиметрично застегивающимся на один участок ленты «контакт». Под ленту «контакт» вставлена пата из контрастной ткани. Клапан вставлен в шов притачивания кокетки. Левый нагрудный карман с зональным делением под ручку. ***В подгибке верхнего среза левого нагрудного накладного кармана расположена петля из репсовой ленты для крепления бейджа.*** ***На изнаночной стороне левой полочки на мешковине нижнего кармана расположена этикетка ФИО***.

***Тканевая этикетка-флажок «Факел» вставляется в нижней части левого нагрудного кармана со стороны борта.*** В швах притачивания боковых частей полочек оформлены нижние внутренние карманы. Вход в карман отстрочен в виде листочки.

*Спинка* цельнокроеная с двумя симметричными вертикальными складками (припуск складки направлен к боковым швам), застроченными в верхней части на 6,5 см и в нижней части на 18 см.

*Рукава* втачные, двухшовные. Рукава состоят из двух частей – передней и локтевой. На локтевой части располагается локтевая накладка с двумя застроченными складками. Локтевая накладка вертикальными сторонами входит в швы рукава. Низ рукава с притачной манжетой, застегивающейся на ленту «контакт» и шлицей с притачной планкой контрастного цвета.

*Воротник* втачной, отложной.

В горловину куртки вшивается основная этикетка и вешалка.

**Брюки** прямого силуэта с центральной застёжкой «гульфик» на тесьму «молния». Пояс с пятью шлёвками под ремень. Пояс застёгивается на одну петлю и пуговицу.

На *передних половинках* брюк имеются боковые накладные карманы, с наклонным входом. Вход в карман обработан обтачкой и фиксируется дополнительными закрепками. В области колена на передних половинках располагаются по две пары складок. ***С изнаночной стороны левой передней половинки под накладным карманом расположена этикетка ФИО.***

*Задние половинки* брюк с талиевыми вытачками. На правой задней половинке брюк настрочен накладной карман.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.